Профиль **Лазерно-гравировальная обработка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классы | Материалы и оборудование | Количество |
| 7-8 | ПК (ноутбук или компьютер) | 1 |
| На ПК установлен графический редактор CorelDRAW или система КОМПАС-3D | 1 |
| Лазерно-гравировальный станок | 1 |
| Фанера: лист толщиной 4 мм длина-ширина 300 на 300 мм | 1 |
| Наждачная бумага Р120-180, лист | 1 |
| Клей для столярных работ (Клей Момент Столяр) | 1 |
| 9 | ПК (ноутбук или компьютер) | 1 |
| На ПК установлен графический редактор CorelDRAW или система КОМПАС-3D | 1 |
| Лазерно-гравировальный станок | 1 |
| Фанера: лист толщиной 4 мм длина-ширина 300 на 300 мм | 1 |
| Наждачная бумага Р120-180, лист | 1 |
| Клей для столярных работ (Клей Момент Столяр) | 1 |
| 10-11 | ПК (ноутбук или компьютер) | 1 |
| На ПК установлен графический редактор CorelDRAW или система КОМПАС-3D | 1 |
| Лазерно-гравировальный станок | 1 |
| Фанера: лист толщиной 4 мм длина-ширина 300 на 300 мм | 1 |
| Наждачная бумага Р120-180, лист | 1 |
| Клей для столярных работ (Клей Момент Столяр) | 1 |